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电子影像处理机（含光源）
1.超高清晰度(分辨率1080)图像和极佳照明系统，支持快速定位和检测
2.具有电子特殊光染色功能，并可根据不同部位观察模式进行自定义设置
3.具有数码图像轮廓增强，数码图像降噪功能
4.具有多组标准USB接口，可直接存储镜下录像、图片及相关数据
5.具有网络接口，可与院内网络连接
6.具有图像多级放大功能，整体/部分放大
7.光源采用≥300W氙灯或≥4色LED
8.峰值、平均测光方式，自动、手动调光方式
9.自动白平衡及多档颜色调节功能，颜色数据自动记忆
10.多档调节的高流量新型低噪气泵
11.面板光源寿命显示功能
12.具有HD-SDI、DVI信号输出，实现HD+数字高清图像无损传输
13.多种、多组常规输出方式RGBS、Y/C、VIDEO
14.可全部兼容超声内镜、电子胃肠镜、十二脂肠镜、光学放大镜、鼻咽喉镜等

















