附件：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **医用空压机组、负压机组保养主要内容** | | | | | | | |
| **序号** | **产品名称** | **数量** | **单位** | **备注** | **单价** | **小计** |  |
| 1 | 空气过滤器滤芯 | 4 | 套 | 原厂或更高质量产品 （需提供证明） |  |  | **空压机组 英格索兰螺杆空压机(R7IU-A7-X）** |
| 2 | 油过滤器滤芯 | 4 | 套 | 原厂或更高质量产品 （需提供证明） |  |  |
| 3 | 油分离器芯 | 2 | 套 | 原厂或更高质量产品 （需提供证明） |  |  |
| 4 | IR-专用油 （20L） | 2 | 套 | 原厂或更高质量产品 （需提供证明） |  |  |
| 5 | 过滤泡沫 | 2 | 套 | 原厂或更高质量产品 （需提供证明） |  |  |
| 6 | 电机润滑脂 | 2 | 套 | 原厂或更高质量产品 （需提供证明） |  |  |
| 7 | 温控阀芯 | 2 | 套 | 原厂或更高质量产品 （需提供证明） |  |  |
| 8 | 压力开关 | 1 | 套 | 原厂或更高质量产品 （需提供证明） |  |  |
| 9 | 温度开关 | 1 | 套 | 原厂或更高质量产品 （需提供证明） |  |  |
| 10 | 进气阀 | 1 | 套 | 原厂或更高质量产品 （需提供证明） |  |  |
| 11 | 最小压力阀 | 1 | 套 | 原厂或更高质量产品 （需提供证明） |  |  |
| 12 | 放气阀 | 1 | 套 | 原厂或更高质量产品 （需提供证明） |  |  |
| 13 | 冷干机保养包 | 2 | 套 | 原厂或更高质量产品 （需提供证明） |  |  |
| 14 | 润滑油 | 4 | 套 | 原厂或更高质量产品 （需提供证明） |  |  | **负压机组 Rietschle 里其乐油式旋片真空泵 V-VC100(B)** |
| 15 | 空滤 | 2 | 套 | 原厂或更高质量产品 （需提供证明） |  |  |
| 16 | 油过滤器 | 8 | 套 | 原厂或更高质量产品 （需提供证明） |  |  |
| 17 | 气镇阀滤器 | 2 | 套 | 原厂或更高质量产品 （需提供证明） |  |  |
| 18 | 空压机、负压机组巡检维护费用 | 1 | 次 | 经巡检发现需维修 故障费用另算 |  |  |  |
| **合计金额** | | 元（大写： ） | | | | | |
| 报价公司(盖章）： | | | | | | | |
| 注：1.以上价格含人工差旅、安装、。采用全费用综合单价报价方式（包含所涉及人工费、材料费、现场清理、物品保护、利润及税金等一切费用）。 2.所有更换的配件产品必须提供相应的质量合格证等证件，并不少于1年的质保服务，质保期内因质量问题导致的损坏，供应商应免费更换或维修。更换的一应配件产品质保时长从安装验收合格之日起算。 | | | | | | | |